BRF Väduren 14

# Ventilation i fastigheten

Väl fungerande ventilation är viktigt för att undvika mögel och dålig luft, samt spara energi.

## Gatuhuset

Gathuset har självdragsventilation. I rum där man vistas ofta skall finns tilluftsventil (normalt i anslutning till fönster) samt frånluftskanal. Frisk luft kommer in genom tilluftsventilen, och leds ut genom frånluftskanalen som mynnar på taket, tack vare att luften värms upp i frånluftskanalen och stiger uppåt. Ventilationen fungerar olika bra beroende på väderlek mm.

* Där tilluftsventiler saknas, bör sådana sättas in.
* Frånluftskanaler får ej byggas för.
* I badrum skall don avsedda för självdragsventilation användas. Luft skall komma in i badrummet även när dörren är stängd, tex ovanför eller under dörren.
* Om fläktar kopplas till frånluftskanaler i badrum och kök, bör de vara av en sådan typ att luft kan passera även när fläkten är avstängd. Dvs det ska *inte* finnas något spjäll i fläkten.

## Gårdshuset

Gårdshuset har mekanisk frånluftsventilation. Lägenheterna har frånluftskanaler i kök och badrum, och en fläkt på taket suger ut luft från samtliga frånluftskanaler i huset. Luft kommer in genom tilluftsventiler och otätheter.

* Frånluftskanaler får ej byggas för.
* Spisfläktar och badrumsfläktar får ej sättas in. Detta stör balansen i systemet.
* I kök skall finnas en kåpa, där man med ett spjäll kan reglera hur mycket kanalen är öppen.

## Tips

För att få bästa ventilation vid matlagning:

* Öppna ett fönster ett annat rum
* Sätt på köksfläkten / öppna spjället 15 minuter innan matlagningen så att luftflödet kommer igång
* Låt fläkten gå / spjället stå öppet en stund efter matlagingen